조건으로 테이블 작성
컨트롤러 포인트 #1
태그명 패턴 (쉼표 구분, LIKE)
pv op sp md
아날로그 모니터링 포인트 #2
태그명 패턴 (쉼표 구분, LIKE)
pv op sp md
디지털 포인트 #1
태그명 패턴 (쉼표 구분, LIKE)
pv op sp md
디지털 포인트 #2
태그명 패턴 (쉼표 구분, LIKE)
pv op sp md
사용자 정의
태그명 패턴 (쉼표 구분, LIKE)
pv op sp md
미리보기 결과 (0개)
선택: 0/0
수동 포인트 추가
Node ID 직접 입력
실시간 구독 제어
서버 IP
포트
클라이언트 호스트
계정
비밀번호
메타데이터 관리

태그의 desc, area, state descriptor 정보를 OPC UA에서 조회하여 저장합니다.

Sub-Area (세부 Area) 관리

area(P6 등)를 Column 단위 sub_area(P6-1/P6-2)로 분류합니다. 공용 설비는 `P6-1,P6-2`처럼 두 코드가 함께 부여되어 어느 쪽 필터에도 잡힙니다. Seed는 번호 prefix 규칙 + pid_equipment 공용 검출을 사용합니다.

Area:
포인트 목록 (0개)
포인트가 없습니다. 위에서 테이블을 작성하세요.